5.Гарантийные обязательства.

* 1. АО Торговый дом «Терморос» предоставляет следующие гарантийные сроки на компоненты конвектора:

Теплообменник Low-H2O ……………………………..…30 лет;

Другие комплектующие………………………………….10 лет;

* 1. В течение гарантийного срока представляющая производителя торговая организация (АО Торговый дом «Терморос») обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение гарантийного срока со дня продажи его торгующей организацией за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).
  2. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.
  3. На комплектующие и составные части изделия, замененные продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантийный срок равный оставшейся части гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжается прежний гарантийный срок.

Гарантийный талон к накладной № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

В накладной приборы Jaga определяются согласно уникальному коду (п. 3.3. Паспорта)

Приборы устанавливаются по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. (495) 785-55-00

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен \_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(495) 785-55-00

ПАСПОРТ

**Медно-алюминиевый прибор отопления**

**KNOCKONWOOD**

Производитель **Jaga**, Бельгия

(Юр. адрес: Jaga N.V. Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek)

Представитель производителя АО Торговый дом «Терморос»

(Юр. адрес: 11997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55)

1.Назначение

Jaga Knockonwood (Ноконвуд) – это настенный вертикальный прибор дизайн серии, в котором используется принцип принудительной конвекции для повышения теплоотдачи отопительного прибора. Отопительный прибор снабжен высокотехнологичным теплообменником Low-H2O. Характерной особенностью данной модели является применение деревянного кожуха! Базовой породой дерева является дуб (оттенки – темный, натуральный, светлый, светло-серый). Также возможно использование других пород дерева. Конвектор предназначен для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков и т.д.

2.Комлектация

* 1. Теплообменник……………………..………………………………………1 шт.
  2. Кожух…………… …………………………….……………………...…….1 шт.
  3. Заглушка 1/2”…………………………………..………………..…...…..…1 шт.
  4. Клапан воздушный ручной 1/8”…………………………………..….…....1 шт.
  5. Крепежный набор…………………………………………………………..1 шт.
  6. Инструкция по монтажу …………………………………………….….....1 шт.

3.Технические данные

* 1. Конвектор состоит из теплообменника, кронштейнов, передней и 2-х боковых панелей. Теплообменник представляет собой круглую бесшовную трубу диаметром 15 мм и толщиной 0,4 мм из чистой меди, оребренную алюминиевыми пластинами и снабженную латунными узлами подключения к отопительной системе. Узлы имеют: с боковой стороны два отверстия с внутренней резьбой 1/2” и межцентровым расстоянием 50 мм, внизу отверстие с внутренней резьбой 1/2”, и вверху отверстие 1/8”. Пластины оребрения имеют толщину 0,2 мм и вертикальную синусоидальную профилировку с периодом 5,0 мм. Расстояние между пластинами составляет 5,5 мм. Передняя панель прибора, включающая выпускную решетку, выполнена из дерева.
  2. Производство фирмы Jaga имеет европейский сертификат ISO-9001:2008. Приборы Jaga имеют сертификат соответствия ГОСТ Р и рекомендации к применению ООО «Витатерм» (г. Москва).
  3. Код модели: KNOW. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_. \_\_\_\_

высота длина тип цвет

* 1. Основные технические характеристики всех моделей Knockonwood:

Рабочее давление……………………………..…16 атм;

Опрессовочное давление……………………..…25 атм;

Максимальная температура теплоносителя…....110°С;

* 1. Тепловая мощность конкретных моделей медно-алюминиевых приборов отопления определяется по каталогу оборудования Jaga.
  2. При температуре теплоносителя 90°С максимальная температура поверхности кожуха не превышает 43°С, что исключает ожоги при контакте.

4.Монтаж и эксплуатация прибора

* 1. Монтаж и эксплуатация должны производится специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к данному виду деятельности, согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб» и инструкциям по монтажу, поставляемым заводом-изготовителем. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.
  2. Прибор отопления рекомендуется устанавливать на расстояниях от пола не меньше, чем:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **hmin , см** |
| 06 | 10 |
| 10-11 | 10 |
| 15-16 | 12 |

Минимальное расстояние от верхней панели до подоконников обычной ширины составляет 5 см, а для широких подоконников или спускающихся ниже них занавесок это расстояние увеличивается до 10 см.

* 1. Теплообменник прибора закрепляется на кронштейнах, устанавливаемых на стене.
  2. На входе/выходе прибора устанавливается запорно-регулирующая арматура.
  3. После подключения арматуры монтируется кожух.
  4. При наличии терморегуляции к терморегулирующему клапану через отверстие в боковой панели присоединяется термостатическая головка, а отверстие в противоположной боковой панели закрывается входящей в комплект поставки крышкой.
  5. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. При использовании клапанов Jaga для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю, либо насадкой ручного управления Jaga арт. 5090.1101.
  6. Запрещается использовать терморегулирующие клапаны без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.
  7. В целях дополнительной защиты поверхности кожуха от механических повреждений во время монтажа (отделочных работ) рекомендуется использовать транспортировочную коробку (см. инструкцию по применению на самой коробке прибора).
  8. Рекомендуемые схемы подключения с использованием запорно-регулирующей арматуры:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вертикальные (арматура располагается в кожухе и трубы уходят в стену):* | |
|  |  |
| *Двухтрубная система* | *Однотрубная система* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Горизонтальные, с применением регулирующего Н-образного узла подключения с встроенным регулируемым байпасом, например, Jaga 50900.112:* | |
| СО горизонт 1 | СО горизонт 2 |
| *Двухтрубная система* | *Однотрубная система* |

* 1. Подробные рекомендуемые схемы подключения описаны в каталоге-прайсе продукции Jaga, а также в разработанном компанией «Терморос» альбоме «АТР JAGA FAR».
  2. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб». Во избежание коррозии, рекомендуется поддерживать значение рН = 6,5-9,0, соотношение НСО3/SО4 >1, содержание хлора - не более 30 мг/л, содержание твёрдых веществ <7 мг/л. Во избежание истирания медных труб не допускается наличие в воде примесей, оказывающих абразивное воздействие на трубы (песка и т. п.).
  3. В связи с часто происходящим завоздушиванием отопительных систем следует регулярно проверять наличие воздуха в приборе с помощью воздухоотводного клапана, и выпускать воздух, открывая клапан до истечения из него теплоносителя сплошной струйкой.
  4. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.
  5. Отопительный прибор Knockonwood до монтажа должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищен от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.
  6. Приборы Jaga могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.
  7. При установке отопительного прибора во влажном помещении, наличие паров агрессивных веществ, таких как пары хлора, морской воды и прочих, может стать причиной преждевременного выхода отопительного прибора из строя.
  8. Наличие сульфита натрия в теплоносителе системы отопления может стать причиной развития коррозии медных труб теплообменника.
  9. Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.